## 湖北城市职业学校室外彩屏添置

## 扩音设备询价公告

各供应商：
    因信息技术工作需要，我校拟添置校园室外彩屏扩音设备，现公开询价以确定本项目建设的供应商。
    按照政府采购规定，欢迎各供应商参与本项目采购的公开询价报价，本采购项目的拦标价为人民币26120元。各供应商须到我校校园室外彩屏相关场地实地勘察（咨询电话：0714-6371919、学校科研与信息办公室）后报价，投标报价文件须盖章、并提供营业执照复印件，用档案袋密封，封面注明投标名称、联系人、联系电话。投标报价文件请于2020年5月28日9:30前送交学校总务处，地址：黄石市发展大道155号（湖北城市职业学校），联系人：李老师0714-6379883。
    本项目为交钥匙工程，供货安装等费用包干（包干价，系含税费、材料费、运输费、施工费、安装费、人工、安全保险等一切费用）。学校公开询价小组按同等条件下本项目建设投标报价的总报价最低者成交，成交结果经学校党政联席会研究通过后直接通知成交供应商。

 湖北城市职业学校

 2020年5月25日

详情见：湖北城市职业学校室外屏扩音设备采购公开询价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 显示器 | 24寸，带HDMI接口 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 网络控电器 | 1.采用网线方式建立连接，采用单独的配置软件进行参数配置，为工业级2.支持用户二次开发，可更改配置面向用户指定的服务器，手机端APP软件和服务器端软件需要自行开发3. 有出厂唯一ID号，手机安装APP软件，电脑通过平台即可实现远程控制，即无论在什么位置，只要手机或电脑可联网，即可实现远程控制、数据实时查看；4.产品提供控制协议说明书、查询控制指令（说明书内）、配套软件、以太网测试源码、手机APP软件和网络平台接口 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 音柱 | 产品特点：大功率室外防水音柱，全金属结构，六级防水，适用于大型广场、操场等场所。技术参数：1．额定功率(100V)：90W2．额定功率(70V)：45W3．灵敏度：93dB4．阻抗：黑:Com白:110Ω5．频率响应：110-15KHz6．防护等级：IP667．尺寸：240×190×940mm8．喇叭单元：6.5"×3+3"×39．重量：11.3Kg | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 合并式功放 | 产品用途1.带前置放大的专业广播功率放大器；2.为广播系统提供区域功率放大，适用于大、中、小型场所的广播扩声。产品特点1.3U 标准19英寸工业机箱设计；2.3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Aux输入，1通道EMC输入；3.2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）；4.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别；5.Mic 1-3, Aux 1-2音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮；6.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护；7.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。技术参数:1.额定输出功率：350W2.扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω3.输入灵敏度 & 输入阻抗：MIC 1, 2, 3: 5mV/600Ω, 不平衡TRS端子输入 MIC 2, 3 Line 输入: 775mV/10KΩ, 不平衡RCA端子输入 Aux 1, 2: 350mV/10KΩ, 不平衡RCA端子输入 EMC: 775mV/10KΩ, 不平衡DG7.62端子输入4.输出灵敏度 & 输出源阻抗：MI× OUT: 1000mV/470Ω, 不平衡RCA端子输出5.过载源电动势：MIC 1, 2, 3: ＞12dB, 不平衡TRS端子输入 MIC1，2, 3 Line 输入: ＞12dB, 不平衡RCA端子输入 Aux 1, 2: ＞20dB,不平衡 RCA端子输入 EMC: ＞12dB, 不平衡DG7.62端子输入6.音调：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz7.频响：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB)8.信噪比：MIC 1, 2, 3: 66dB; Aux 1, 2: 80dB9.总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率10.默音功能：MIC 1 优先其他通道；0-30 dB可调11.通道串音衰减：≤50dB12.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇13.保护：过热, 过载&短路14.电源功耗：～220V/50Hz15.最大耗散功率：500W16.重量：13.96Kg17.尺寸：484 x 359 x 132mm18.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 条 | 2 |  |  |
| 6 | 音箱线 | RVV2\*1.5 | 米 | 100 |  |  |
| 7 | 音箱立杆 | 3.5米包地笼 | 根 | 2 |  |  |
| 8 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 小计 |   |

**报价总计（包干价、大小写）：**

报价单位（盖章）：

联系人及电话：

报价日期：